

Politur soft – medium – strong

Flüssige Reinigungs- und Poliermittel für Gelcoat-Flächen und lackierte Flächen.

Nach dem Polieren erhalten die Oberflächen einen bleibenden Tiefenglanz, Pflege und Schutz vor UV-Strahlung und Schmutzeinwirkung!

Je nach Zustand der Oberfläche gibt es drei Abstufungen:

**Polish soft:**

Reinigungsmittel, entfernt leichte Verschmutzungen.

**Polish medium:**

Mittleres Poliermittel für stärkere Verschmutzungen und Kratzer.

**Polish strong:**

Entfernt starke Oxidation, Ausbleichungen und Kratzer, geeignet für matte Oberflächen. Vorsicht bei der Anwendung: Polish strong ist eine starke und dickflüssige Politur mit abrasiver Wirkung.

**Gebrauchsanweisung:**

* Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche sauber und frei von Sand, Salz und anderen Verschmutzungen ist. Zu diesem Zweck die Oberfläche mit einem Schwamm und Wasser reinigen.
* Bei starken Verschmutzungen wie z.B. Ruß oder Öl mit Dry Wash die Fläche reinigen (siehe Gebrauchsanweisung Dry Wash).
* Um ein optimales Polierergebnis zu erzielen, raten wir zur Maschinenanwendung.
* Mit einem Schleifpad (medium, kein Lammfell benutzen) bei ca. 600 Umdrehungen die Politur auftragen**.**
* Anschließend bei ca. ca. 900 Umdrehungen die Fläche mit der Poliermaschine auf Hochglanz polieren.
* Abschließend mit Polymer Sealant die Oberfläche versiegeln (siehe Gebrauchsanweisung Polymer Sealant)

**Bitte bei allen Arbeitsgängen Arbeitsschutzmaßnahmen beachten: Staubmaske und Schutzbrille!**

**Polish & Protect GmbH & Co. KG – Deichstraße 29 – 22880 Wedel – Germany**

Telephone: 0049 4103 91 72 0 – Mobile: 0049 171 89 89 089 –

Email: [peterwrede@yachtlackierung.de](mailto:peterwrede@yachtlackierung.de) – www.yachtlackieurung.de